**ВЫПИСКА**

# из правил благоустройства территории МО «Сиверское городское поселение

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

# (Утверждены Решением Совета депутатов МО «Сиверское городское поселение

# Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

от 26.10.2017 года №40)

**Статья 3.8. Поддержание внешнего архитектурного облика зданий и строений, обеспечение мер по ограничению доступа посторонних лиц в помещения, предназначенные для технического обслуживания и (или) обеспечения эксплуатации зданий, сооружений, домов**

**3.8.6.** Все здания должны быть оборудованы домовыми знаками (указатель наименования улицы (площади, проспекта, шоссе, проезда, и т.п.) указатель номера дома, корпуса, указатель номера подъезда и квартир, флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного гидранта, укзатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель канализации, указатель сооружений подземного газопровода).

**3.8.7.** Обязанность по установке, сохранности и обеспечению надлежащего состояния домовых знаков несут собственники, арендаторы, управляющая организация (при осуществлении управления многоквартирным домом по договору управления), товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив.

**3.8.8.** Домовые знаки должны размещаться на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии 25-30 см от угла здания;

указатели наименования улицы, переулка, площади и прочее устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках с обеих сторон квартала, и должны иметь стрелки, направленные от угла к середине квартала с номерами крайних домов, расположенных в квартале;

крупные номерные знаки (высота цифр 30-35 см), соответствующие номеру дома, располагаются на отдельных строениях (корпусах) последовательно от улицы в глубину территории домовладения с левой стороны дворовых фасадов со стороны внутриквартальных проездов. При протяженности здания более шести секций должен быть установлен дополнительный домовой знак на правом углу здания на этой же высоте. Если здание выходит на внутриквартальный проезд торцом, то домовой знак следует устанавливать с левой стороны торцевого фасада.

За левую и правую стороны дома следует принимать положение дома, если смотреть на него со стороны улицы.

**3.8.8.1.** Указатель улицы представляет собой:

- для многоэтажных жилых домов и строений - металлическую эмалированную пластину размерами 300 x 900 мм; на белом фоне буквы синего цвета, по периметру пластины рельефная рамка синего цвета;

- для одноэтажных жилых домов, индивидуальных жилых домов и других строений - металлическую эмалированную пластину размерами 160 x 600 мм; на белом фоне буквы и номер дома (строения, сооружения) синего цвета, по периметру пластины рельефная рамка синего цвета.

Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с обозначением их в адресном реестре.

Наименование должно быть полным, за исключением наименования элементов улично-дорожной сети: проезд – пр-д, переулок - пер., площадь - пл., тупик - туп., бульвар – б-р, аллея- ал. При этом слова "проспект", "шоссе" пишутся полностью.

Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в начале названия и пишется цифрой: 1-й Луговой пер., 2-й Пионерский пр.

Допускается размещение указателей с наименованием исторического названия улицы по разрешению администрации поселения.

Указатель с историческим наименованием улицы размещается ниже указателя улицы с современным наименованием и представляет собой:

- для многоэтажных жилых домов и строений - металлическую эмалированную пластину размерами 300 x 900 мм; на синем фоне буквы белого цвета, по периметру пластины рельефная рамка белого цвета;

- для одноэтажных жилых домов, индивидуальных жилых домов и других строений - металлическую эмалированную пластину размерами 160 x 600 мм; на синем фоне буквы и номер дома (строения, сооружения) белого цвета, по периметру пластины рельефная рамка белого цвета.

Написание исторических наименований улиц производится в строгом соответствии с постановлением администрации поселения об установке указателей с историческими наименованиями улиц с обязательным указанием: «историческое наименование».

**3.8.8.2.** Указатель номера дома, строения представляет собой металлическую эмалированную пластину размерами 300 x 300 мм; на белом фоне цифры синего цвета, по периметру пластины рельефная рамка синего цвета.

Указатель номера дома размещается на главном фасаде здания со стороны, выходящей к улице, проезду, площади и т.д., на высоте 2,5- 3,5 м от уровня земли на расстоянии 25-30 см от угла здания.